

**Documentación necesaria MOTOS:**

• 4 **Fotos exteriores de la moto entera** (delantera, trasera y 2 laterales)

**• Fotos de detalle de los elementos a homologar**(ejemplo: manillar, asiento, faros, pilotos , intermitentes, subchasis, espejos, etc)

**• Foto de la ficha técnica por las dos caras**( Hojas grapadas NO)

**• Foto del permiso de circulación**

**• Rellenar la hoja de pedido adjunta:**

HOJA DE PEDIDO-MODELO MOTOS

**Datos solicitante:**

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Población/provincia/C.P:

DNI/CIF:

Teléfono:

e-mail:

**Datos taller instalador:**

Nombre taller:

Nombre y apellidos del que firme el certificado:

Dirección:

Población/provincia/C.P:

Nº registro industrial/especial:

Teléfono del taller:

REFORMAS:

**CARROCERÍA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUSTITUCIONES O MODIFICACIONES | MATERIAL | MARCA Y REFERENCIA  (SI LA TIENE)  En caso de que la pieza se sustituya por otra de otra moto, indicar marca y modelo de la moto donante |
| Ejemplo:  Eliminación de carenados, acortamiento subchasis, depósito de combustible, portamatrículas, asideros……. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**LLANTAS Y NEUMÁTICOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DELANTERO  (Tras la reforma) | TRASERO  (Tras la reforma) |
| NEUMÁTICOS  Ejemplo: 130/70 R17 58W |  |  |
| LLANTAS  Ejemplo: 5\*17” |  |  |

**MANILLAR**

|  |  |
| --- | --- |
| EJEMPLO | MARCA Y REFERENCIA, DIAMETRO (si la tiene) |
| Manillar:  Ejemplo: Renthal DE 22 mm |  |

**ASIENTOS**

|  |
| --- |
| LA SUSTITUCIÓN DE ASIENTO NO SE CONSIDERA REFORMA PERO SI LA REDUCCION O AUMENTO DE PLAZAS |
| Ejemplo:  Sustitución de asiento Biplaza por un Asiento Monoplaza |
|  |

**LUCES**

|  |  |
| --- | --- |
| MARCA Y REFERENCIA(grabada en el foco) | CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN EUROPEA(Grabada en el foco) |
| Ejemplo: |  |
| **FARO DELANTERO:**  A 01 E8 HCR 8091 |  |
| **INTERMITENCIAS DELANTERAS :**  11 E1 50R 003705 (DEL) |  |
| **INTERMITENCIAS TRASERAS:**  12 E1 50R 003977(TRAS) |  |
| **PILOTO TRASERO(FRENO Y POSICION):**  E4 50R-001384 |  |
| **CATADIOPTRICO TRASERO:**  IA E17 02402 |  |
| **LUZ DE MATRÍCULA:**  L e4 YM 50R-001425 |  |

**MARCADOR**

|  |  |
| --- | --- |
| MARCA Y CONTRASEÑA DE HOMOLOGACION EUROPEA (suele venir por la parte trasera del mismo)    Motogadget, E13 10R-029702 |  |

Adjuntar foto con los testigos luminosos encendidos (ver ejemplo)

**RETROVISORES**


|  |  |
| --- | --- |
| MARCA Y CONTRASEÑA DE HOMOLOGACION | MARCA Y CONTRASEÑA DE HOMOLOGACION |
| RETROVISOR:  Ejemplo:  Highsider, E9 001158 |  |

**SUSPENSIÓN( amortiguador trasero y/o horquilla delantera)**

|  |  |
| --- | --- |
| MARCA Y REFERENCIA | MARCA Y REFERENCIA |
| Ejemplo:  YSS ref: Y7460139 |  |

**OTROS**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |



MEDIDAS TRAS REFORMA:

**Altura total (mm)** (a la parte superior del manillar):

**(A) Anchura total (mm)** (a los extremos del manillar):

**(B) Longitud total (mm)** (de comienzo de rueda delantera a la parte más saliente trasera, puede que sea la rueda o puede que sea el portamatrícula):

**Número de asientos:**